(module 66200311022 (layer F.Cu) (tedit 6262A0C6)
  (descr "WR-MPC3 3.00mm Male Single Row Angled Header with Plastic Pegs, 3 Pins")
  (fp_text reference REF** (at -4.37 -6.66) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 66200311022 (at 3.635 5.96) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 3.51 -5.3) (end 6.33 -5.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.58 -5.3) (end 2.48 -5.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.52 -5.3) (end -0.54 -5.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.32 -5.3) (end -6.32 -5.31) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.55 -5.3) (end -6.32 -5.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.575 4.85) (end -6.575 -5.55) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.575 4.85) (end -6.575 4.85) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.575 -5.55) (end 6.575 4.85) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.575 -5.55) (end 6.575 -5.55) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.325 4.6) (end -6.325 -5.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.325 4.6) (end -6.325 4.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.325 -5.3) (end 6.325 4.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.325 4.6) (end -6.325 -5.3) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.325 4.6) (end -6.325 4.6) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.325 -5.3) (end 6.325 4.6) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.325 -5.3) (end 6.325 -5.3) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_text user 1 (at 2.84 -1.785) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user 3 (at -3.775 -1.585) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user 1 (at 2.84 -1.785) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 3 -6.79) (end 3.318277 -6.79) (layer F.SilkS) (width 1))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3 -4.32) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -4.32) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3 -4.32) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/3D-files/66200311022.step
    (offset (xyz 0 0.4 2))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
