(module CDSOD323-T05C (layer F.Cu) (tedit 624FEE12)
  (fp_text reference REF** (at 0.635 -1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CDSOD323-T05C (at 5.08 1.905) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -2.4 0) (end -2.3 0) (layer F.Fab) (width 0.3))
  (fp_circle (center -2.4 0) (end -2.3 0) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -1.96 0.98) (end -1.96 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.96 0.98) (end -1.96 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.96 -0.98) (end 1.96 0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.96 -0.98) (end 1.96 -0.98) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.9 0.73) (end -0.9 0.73) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.9 -0.73) (end 0.9 -0.73) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.95 0.73) (end -0.95 -0.73) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.95 0.73) (end -0.95 0.73) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.95 -0.73) (end 0.95 0.73) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.95 -0.73) (end 0.95 -0.73) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -1.18 0) (size 1.06 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.18 0) (size 1.06 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-323F.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
