(module 66200211022 (layer F.Cu) (tedit 62629BB6)
  (descr "WR-MPC3 3.00mm Male Single Row Angled Header with Plastic Pegs, 2 Pins")
  (fp_text reference REF** (at -2.91 -7.03) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 66200211022 (at 3.435 5.86) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.075 4.85) (end -5.075 -5.55) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.075 4.85) (end -5.075 4.85) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.075 -5.55) (end 5.075 4.85) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.075 -5.55) (end 5.075 -5.55) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.9 -5.3) (end 0.79 -5.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.12 -5.3) (end 4.825 -5.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.03 -5.3) (end -4.825 -5.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.825 4.6) (end -4.825 -5.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.825 4.6) (end -4.825 4.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.825 -5.3) (end 4.825 4.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.825 4.6) (end -4.825 -5.3) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.825 4.6) (end -4.825 4.6) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.825 -5.3) (end 4.825 4.6) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.825 -5.3) (end 4.825 -5.3) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_text user 1 (at 1.17 -1.885) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user 2 (at -2.105 -1.785) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 1.47 -6.47) (end 1.700868 -6.47) (layer F.SilkS) (width 1))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 -4.32) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.5 -4.32) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/3D-files/66200211022.step
    (offset (xyz 0 0.4 2))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
