(module 61201021621 (layer F.Cu) (tedit 6262AA7E)
  (descr "WR-BHD 2.54mm Male Box Header, 10 Pins")
  (fp_text reference REF** (at 0.635 -6.185) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 61201021621 (at 4.445 5.715) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_poly (pts (xy -10.43 -4.8) (xy 10.43 -4.8) (xy 10.43 4.8) (xy -10.43 4.8)) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start -10.18 4.55) (end -10.18 -4.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 10.18 4.55) (end -10.18 4.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 10.18 -4.55) (end 10.18 4.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -10.18 -4.55) (end 10.18 -4.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user 1 (at -6.985 1.905) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user 10 (at 6.51 -0.535) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user 1 (at -6.985 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/3D-files/61201021621.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
